|  |  |
| --- | --- |
| **Cliente:** Finning Argentina | **Contacto:** Kelvin Gorozabel (kelvin.gorozabel@holcim.com) |
| **Material:** Gneiss | **Proyecto:** Planta Pétreos |
| **Origen:** Córdoba - Argentina |  |
| **Metodología** |
| *Se establece el análisis probando una pequeña muestra de material – mineral y se comparan los resultados con los valores de patrones.**Se considera la muestra de 20kg para realizar el ensayo.**La precisión de este ensayo está directamente relacionada con la representatividad de la muestra.**En el caso de una geología no uniforme se recomienda mayor cantidad de muestras.* |