|  |  |
| --- | --- |
| **Cliente:** Finning Argentina | **Contacto:** Kelvin Gorozabel ([kelvin.gorozabel@holcim.com](mailto:kelvin.gorozabel@holcim.com)) |
| **Material:** Gneiss | **Proyecto:** Planta Pétreos |
| **Origen:** Córdoba - Argentina |  |
| **Metodología** | |
| *Se establece el análisis probando una pequeña muestra de material – mineral y se comparan los resultados con los valores de patrones.*  *Se considera la muestra de 20kg para realizar el ensayo.*  *La precisión de este ensayo está directamente relacionada con la representatividad de la muestra.*  *En el caso de una geología no uniforme se recomienda mayor cantidad de muestras.* | |